### 接続機器

シリアルポート (内蔵RS-485ポート) の通信設定は、ラダーソフトの[PLCシステム設定]ダイアログボックスから[内蔵RS-485 ポート]タブをクリックして、下記の設定を行います。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
パラメータ | 7,2,E
モード | 上位リンク
号機No. | 0

MEMO

- ネットワーク越えアクセスをする場合は以下の設定を行ってください。

  設定項目 | 設定値
  自ネットワークアドレス※1 | オプション
  ノードアドレス設定ロータリースイッチ※2 | オプション

※1設定は「CX-Netネットワークコンフィグレーション」のルーチングテーブルにて行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2設定は、ネットワーク越えアクセスの際に使用するController Linkユニット前面のロータリースイッチにて行います。

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。