デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 ビット | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
クラス インスタンス アトリビュート コントロール ビット | クラス: 0000h - FFFFh インスタンス: 00000 - 16383 アトリビュート: 00 - 63 コントロールアドレス: 0000 - 4095 ビット: 0-31 | クラス: 0000h - FFFFh インスタンス: 00000 - 16383 アトリビュート: 00 - 63 コントロールアドレス: 0000 - 4095 | または ※1 |

※1格納されるデータの上下関係は接続機器によって異なります。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- デバイスの詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。BLUEと接続機器のマニュアルではデバイス名の表記方法が異なります。

  BLUE | 接続機器
  クラス | コマンド番号
  インスタンス | データ配列番号
  アトリビュート | 要素番号

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語

アドレスの入力部は以下のとおりです。

- ワードアドレスの場合

※1 コマンドタイプがロボット制御(0x04C0 - 0x04C3以外のクラス)の場合は使用しません。（0000：固定）

- ビットアドレスの場合

※1 コマンドタイプがロボット制御(0x04C0 - 0x04C3以外のクラス)の場合は使用しません。（0000：固定）