### 接続機器の設定

通信設定はインバータ前面のデジタルオペレータのENTERキー、アップキー、ダウンキーまたはShift/RESETキーで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. アップキーを押して［STUP］を表示します。

2. ENTERキーを押します。

3. アップキーを押して設定するパラメータを表示します。

4. ENTERキーを押します。

5. アップキー、ダウンキーまたはShift/RESETキーを押して設定値を表示します。

   パラメータNo. | 設定 | 設定内容
   --- | --- | ---
   b1-01 | 2 | 周波数指令選択1
   b1-02 | 2 | 運転指令選択1
   H5-01 | 01 | ステーションアドレス（HEX）
   H5-02 | 3 | 伝送速度の選択
   H5-03 | 1 | 伝送パリティの選択
   H5-04 | 3 | 伝送エラー検出時の動作選択
   H5-05 | 1 | CE検出選択
   H5-06 | 5 | 送信待ち時間
   H5-07 | 1 | RTS制御あり/なし
   H5-09 | 2.0 | CE検出時間

6. ENTERキーを押します。

7. 接続機器を再起動します。
   以上で接続機器の設定は完了です。