表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 11E | 自作ケーブル + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC A、QnA、FXシリーズ2ポートアダプタII GP070-MD11 + 三菱電機(株)製コネクタ変換ケーブル FX-20P-CADP (0.3m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※4 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD | ケーブル長：600m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 ※d-5 (COM2) PFXST6200AWADI※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 11F | シュナイダーエレクトリック製2ポートアダプタ用ケーブル PFXZCBCBMD1 + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC A、QnA、FXシリーズ2ポートアダプタII GP070-MD11 + 三菱電機(株)製コネクタ変換ケーブル FX-20P-CADP (0.3m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※4 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD | ケーブル長：600m以内
11A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製AGP用2ポートアダプタケーブル CA3-MDCB11 (5m) + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC A、QnA、FXシリーズ2ポートアダプタII GP070-MD11 + 三菱電機(株)製コネクタ変換ケーブル FX-20P-CADP (0.3m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※4 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD
11B | 自作ケーブル + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC A、QnA、FXシリーズ2ポートアダプタII GP070-MD11 + 三菱電機(株)製コネクタ変換ケーブル FX-20P-CADP (0.3m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※4 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※8 | 11G | 自作ケーブル + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC A、QnA、FXシリーズ2ポートアダプタII GP070-MD11 + 三菱電機(株)製コネクタ変換ケーブル FX-20P-CADP (0.3m) + 三菱電機(株)製機能拡張ボード※4 FX1N-422-BD、FX2N-422-BD、FX3U-422-BDまたはFX3G-422-BD | ケーブル長：600m以内

※4機種により対応する機能拡張ボードが異なります。

CPU | 機能拡張ボード
FX1S、FX1N | FX1N-422-BD
FX2N | FX2N-422-BD
FX3U、FX3UC | FX3U-422-BD
FX3G、FX3S | FX3G-422-BD

※c-2ST-6200を除く

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※d-5PFXST6200AWADIを除く

※8RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。