### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「PL7 PRO」にて行います。

「PL7 PRO」の「Application Browser」内の「Configuration」から「Hardware Configuration」をダブルクリック、次に「Configuration」ダイアログボックス内の「Comm」をダブルクリックします。表示されたダイアログボックスにて設定を行います。

設定項目 | 設定値
--- | ---
CHANNEL | CHANNEL 1
TSX SCP 111 RS232 MP PCMCIA CARD
MODBUS/JBUS LINK | MAST
Type | Slave
Slave number | 1
Transmission speed | 9600bps
Delay between characters | 4msec
Data | RTU (8 bit)
STOP | 1 bit
Parity | Even

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。
- 接続機器のユニットID を「1 ～ 247」で設定してください。