### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(KGL_WIN)で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. 接続機器のCPUユニット上のRS-232Cポートをパソコンに接続します。
   [BUILT_IN CNET]スイッチをオンにします。
   使用するケーブルについては、接続機器のマニュアルを参照してください。

2. ラダーソフトを起動し、プロジェクトを新規に作成します。
   [PLC Type]の[MK_S]から"120S"を選択します。

3. ツリービューの[Parameter]をダブルクリックし、[Parameter]ダイアログボックスを表示します。

4. [CommCh0]タブをクリックし、接続機器の通信設定を指定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Communication | Enable
Communication Method | Station Number | 0
Baud Rate | 38400
Data Bit | 8
Parity | None
Stop Bit | 1
Communication Channel | RS232C Null ModemまたはRS422/485
Protocol and Mode | Dedicated | Slave

5. [Online]メニューから[Connect]を選択します。

6. [Online]メニューから[Write[KGL_WIN=>PLC]]を選択し、接続機器の通信設定をダウンロードします。

MEMO

- [Write[KGL_WIN=>PLC]]を選択できない場合は、接続機器の使用を停止する必要があります。
  [Online]メニューから[Change Mode] - [Stop]を選択します。