### FX3S

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X000 - X017 | X000 - X000 |  | ※1 ※2 ※3
出力リレー | Y000 - Y015 | Y000 - Y000 | ※2 ※4
内部リレー | M0000 - M1535 | M0000 - M1520 |
特殊補助リレー | M8000 - M8511 | M8000 - M8496 | ※5
ステート | S0000 - S0256 | S0000 - S0240 |
タイマ（接点） | TS000 - TS137 | ------ |
カウンタ（接点） | CS000 - CS031 CS200 - CS255 | ------ |
タイマ（現在値） | ------ | TN000 - TN137 |
カウンタ（現在値） | ------ | CN000 - CN031 |
カウンタ（現在値） | ------ | CN200 - CN255 | ※6
データレジスタ | ------ | D0000 -D2999 |
特殊データレジスタ | ------ | D8000 - D8511 | ※5

※1一部書き込みできない部分があります。

※2ワードアドレスは、20octで割り切れる値のみ指定します。（例：X0、X20、X40…、X160）

※3接続機器で入力端子が割り付けられているアドレスには表示器からの書き込みができません。

※4接続機器によってサポートされていないアドレスを含むワードアドレス範囲への書き込みは失敗します。接続機器によってサポートされていないアドレスを含むワードアドレス範囲を読み込むと、サポートされていないアドレス部分にはゼロが挿入されます。

※5特別領域です。システムが使用している場合があり、書き込みできない領域もあります。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※632ビットデバイス。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語