### 接続機器の設定

#### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフト「MPE720」のブラウザ内にある[root]を右クリックし、[新規作成]→ [グループフォルダ]を選択します。

2. [新規作成]ダイアログボックスが表示されます。任意のグループ名（例「GROUP」）を入力し[OK]をクリックします。

3. 「MPE720」のブラウザ内の[root]の下にグループフォルダ(例「GROUP」)が作成されますので右クリックし、[新規作成]→ [オーダフォルダ]を選択します。

4. [新規作成]ダイアログボックスが表示されます。任意のオーダー名(例「ORDER」)を入力し[OK]をクリックします。

5. 「MPE720」のブラウザ内の[root]-[GROUP]の下に[ORDER]が作成されますので右クリックし、[新規作成]→ [PLC情報]を選択します。

6. [PLC情報]ダイアログボックスが表示されます。任意のPLC名(例「PLC」)とCPU名(例「CPU1」)を入力し、[機種名]ではご使用の接続機器を選択し[OK]をクリックします。

7. 「MPE720」のブラウザ内の [ root ] -[GROUP]の下にPLCフォルダ(例「PLC」)、その下にCPUフォルダ(例「CPU1」)が作成されます。[CPU1]をダブルクリックすると、[CPUログオン]ダイアログボックスが表示されます。

8. [CPUログオン]ダイアログボックスで、「ユーザー名」と「パスワード」を任意に入力し[OK]をクリックします。

9. 「MPE720」のブラウザ内の[root]-[GROUP]-[PLC]-[CPU1]の下に複数のフォルダが作成されます。
   [定義フォルダ]-[モジュール構成]をダブルクリックし[Engineering Manager]ウィンドウを開きます。

10. [ラック1]タブの[No.00]欄の[モジュール]でご使用のリンクユニットを選択します。

11. ご使用のスロット番号と同じ番号の[No.]欄をダブルクリックすると表示されるウィンドウにて設定を行います。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    伝送プロトコル | メモバス
    マスタ/スレーブ | スレーブ
    デバイスアドレス | 接続機器のデバイスアドレス
    シリアルI/F | RS-232C
    伝送モード | RTU
    データ長 | 8 bits
    パリティビット | even
    ストップビット | 1Stop
    ボーレート | 19.2K
    送信ディレイ | 指定なし
    自動受信※1 | 指定なし

※1[自動受信]を[指定なし]に設定した場合、表示器と接続機器を通信させるためにラダープログラムが必要です。[指定あり]の場合、ラダープログラムは必要ありません。

#### ラダープログラム例

MEMO

- 表示器と安川電機㈱製伝送モジュールCP-217IFのCN1、CN2、CN3を接続する場合や、CPU上のメモバスポート(ポート1、ポート2)を接続する場合、ラダープログラムが必要です。
- このラダープログラム例は1つの通信ポートと表示器との通信を可能にするものです。複数の通信ポートと同時通信を行う場合、各通信ポートごとにラダープログラムが必要ですのでご注意ください。
- 接続機器の通信設定はラダーソフトで行います。それらの設定はこのラダープログラムでは実行されていません。

MEMO

- MP920シリーズのCPUユニット上のポート1またはポート2で自動受信機能を無効にして通信する場合は上記ラダープログラム例の「自動受信機能無効（※1）」が必要となります。
  上記ラダープログラム例ではポート1の自動受信機能が無効になります。ポート2の自動受信機能を無効にする場合は「自動受信機能無効（※1）」のSB006940とSB006941をSB006950とSB006951に変更してください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。