### 接続機器の設定

接続機器の設定は接続するポートによって異なります。

##### CPU上のツールポートを使用する場合

ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[PLCシステムレジスタ設定]を選択し、[PLCシステムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。[ツールポート設定]タブを選択して下記のように設定を行います。ボーレートの設定はCPUユニット内部の [動作モード設定スイッチ] で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- ラダーソフトの設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  データ長 | 8
  モデム接続 | しない
  ユニットNo. | 1

- 動作モード設定スイッチ

  ディップ スイッチ | 設定 | 設定内容
  SW2 | OFF | 通信速度: 19200bps

##### コンピュータコミュニケーションユニットAFP3462を使用する場合

ユニット背面のディップスイッチを下記の様に設定します。

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
SW1 | ON | 伝送速度：19,200bps
SW2 | OFF
SW3 | OFF
SW4 | ON | データ長：8ビット
SW5 | ON | パリティチェック：あり
SW6 | OFF | パリティ設定：奇数パリティ
SW7 | OFF | ストップビット：1ビット
SW8 | OFF | CS、CDを無効