### XV USB Tower Light

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
保持レジスタ | - | %MW00000 - %MW02064 |  |

#### モジュールのレジスタに書き込む

1. BLUEで変数を作成し、[デバイスアドレス]に以下のレジスタを設定します。

   レジスタ | モジュール | 設定値/設定内容
   --- | --- | ---
   %MW00010 | モジュール1 | モジュールの動作 消灯: 0b0000 0000 (0x00) 点灯: 0b0000 0001 (0x01) 点滅: 0b0000 0011 (0x03) フラッシュ: 0b0000 0101 (0x05)
   %MW00020 | モジュール2
   %MW00030 | モジュール3
   %MW00040 | モジュール4
   %MW00050 | モジュール5
   %MW02000*1 | Produce Range | “Harmony”
   %MW02016*1 | Product Reference | “XV USB Base”
   %MW02032*1 | Version | “vXX, YY”
   %MW02048*1 | Modbus Network type | “SL”
   %MW02064*1 | Error code |

   *1読み込み専用アドレス

2. ランプやスイッチなどのオブジェクトを画面に配置し、作成した変数を割り当てます。変数に値を書き込むことでレジスタの値を更新します。
   (例) モジュール1の[%MW00010 ]に「0x01」 (点灯)を書き込みます。

3. USBケーブルで表示器 (USB Type-A) とXV USB Tower Light (USB Type-C) を接続します。

4. BLUEから表示器にプロジェクトを転送して動作を確認します。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語