### H1U/H2Uシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32ビット | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | X000 - X377 | - |  |
出力リレー | Y000 - Y377 | - |
内部リレー | M0000 - M3071 | - |
内部補助リレー | M8000 - M8511 | - |
ステートリレー | S000 - S999 | - |
タイマ（接点） | T000 - T255 | - |
タイマ（レジスタ） | - | T000 - T255 |
カウンタ（接点） | C000 - C255 | - |
カウンタ（レジスタ） | - | C000 - C199 |
- | C200 - C255 | ※1
データレジスタ | - | D0000 - D8255 |

※132ビットデバイス

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

使用可能デバイスのシンボルと用語