### 接続機器の設定（EHV-CPU上のEthernetポート）

通信設定はプログラミングソフトウェア（Control Editor）で行います。

詳細はEHVのマニュアルを参照してください。

1. プログラミングソフトウェアを起動し、プロジェクトを作成します。オフラインモードでプロジェクトが表示されます。

2. ［ツール］メニューから［エディタ通信設定］を選択し、通信設定ダイアログボックスを表示します。

3. 接続機器の転送に使用する通信方法として「USB」か「シリアル」かを選択し、[設定]をクリックします。

4. パソコンと接続機器をUSBケーブルまたはシリアルケーブル(日立産機システム製)で接続します。

5. ［オンライン］メニューから［モード切替］－［オンライン］を選択し、オンラインモードへ移行します。

6. [ツール]メニューから[CPU設定] - [IPアドレス設定] を選択し、IPアドレスを設定します。

7. [ツール]メニューから[CPU設定] - [イーサネット通信(タスクコード)設定]を選択し、[ポートNo.] と[プロトコル]を設定します。
また、IPアドレス、[ポートNo.]、[プロトコル]の設定値は、表示器側と同じにしてください。

8. 接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。