### S7-1200シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
英語 | ドイツ語 | 英語 | ドイツ語
データブロック | DB00001.DBX00000.0 - DB65535.DBX65535.7 | DB00001.DBW00000 - DB65535.DBW65534 |  | ※1
入力 | I00000.0 - I01023.7 | E00000.0 - E01023.7 | IW00000 - IW01022 | EW00000 - EW01022 |
出力 | Q00000.0 - Q01023.7 | A00000.0 - A01023.7 | QW00000 - QW01022 | AW00000 - AW01022 |
内部マーカー | M00000.0 - M08191.7 | MW00000 - MW08190 |

※1ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。読み込んだワードデータのうち対象とするビットのみを変更し、そのワードデータを接続機器に書き込みます。
表示器が接続機器のデータを読み込んで接続機器へ書き込む間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

MEMO

- BLUEのSTRING変数が使用するアドレスエリアのサイズは設定したデバイスによって異なります。
  データブロックデバイス：接続機器のSTRINGデータタイプと同じ仕様です。バイト数を10に設定している場合、ドライバは12バイトのアドレスエリアを使用します。
  データブロックデバイス以外：STRING変数に設定したバイト数分のアドレスエリアを使用します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語