非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス

## 接続構成

MEMO

- イーサネットケーブルにはストレートケーブルを使用してください。
  イーサネットケーブルを使用して接続機器を表示器に直接接続する際には、クロスケーブルも使用できます。
- ユニバーサルモデルQCPU (Q03UDCPU、Q04UDHCPU、Q06UDHCPU、Q10UDHCPU、Q13UDHCPU、Q20UDHCPU、Q26UDHCPU)は表示器と直接接続することができないため、マルチCPUシステムで使用してください。
- ハイパフォーマンスモデルQCPU (Q02CPU、Q02HCPU、Q06HCPU、Q12HCPU、Q25HCPU)は表示器と直接接続することができないため、マルチCPUシステムで使用してください。
- モーションCPU（Q172DCPU、Q173DCPU）は表示器と直接接続することができないため、マルチCPUシステムで使用してください。

- 1:1接続の場合

<HUB 接続>

<直接接続>

- 1:n接続の場合

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器の最大接続台数は16台です。

- UDP通信の場合は、複数の表示器がすべて同時に通信を開始することがないように設定してください。 通信がすべて同時に開始すると、通信処理負荷が大きくなり、その結果、正常な通信ができなくなります。
  以下を確認してください。 システムを起動する際には、接続機器を起動し、次に表示器を起動します。

- n:m接続の場合

MEMO

- 表示器の最大接続台数は16台です。

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- UDP通信の場合は、複数の表示器がすべて同時に通信を開始することがないように設定してください。 通信がすべて同時に開始すると、通信処理負荷が大きくなり、その結果、正常な通信ができなくなります。
  以下を確認してください。 システムを起動する際には、接続機器を起動し、次に表示器を起動します。

- マルチCPUシステム

MEMO

- CPUユニット番号で、番号"1"はCPUスロットに割り当てられ、以降のユニットには"2"、"3"、"4"の順に割り当てられます。
- マルチCPUシステムでは、直接接続されていないCPUにアクセスすることができます。
  マルチCPUシステムで使用できる接続機器については、接続機器のマニュアルを参照してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。