### 接続機器の設定

接続機器のPC番号は接続機器のディップスイッチとロータリースイッチで行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定後は接続機器を再起動し、設定を有効にしてください。

##### 設定項目

- ディップスイッチ

ディップスイッチ | 設定※1 | 設定内容
--- | --- | ---
SW1 | OFF | ロータリースイッチとの組み合わせによりPC番号を設定します。
SW2 | OFF
SW3 | ON | リンク親局
SW4 | OFF | リンク子局
SW5 | OFF | リモート親局
SW6 | OFF | リモート子局

※1SW3 - SW6は2つ以上ONにするとエラーになります。
表示器に接続する場合、SW3は常にONにしてください。

- ロータリースイッチ

設定 | 設定内容
--- | ---
0 | PC番号

MEMO

- PC番号はディップスイッチ1、2とロータリースイッチで設定されます。設定できる組み合わせは以下のとおりです。

  ディップスイッチ | ロータリースイッチで設定できるPC番号
  SW1 | SW2
  OFF | OFF | 0 - 15
  OFF | ON | 16 - 31
  ON | OFF | 32 - 47
  ON | ON | 48 - 63