# マニュアルのシンボルと用語

## 安全記号と用語

本マニュアルでは、表示器とBLUEを正しく使用していただくために、注意事項に次のような絵表示を使用しています。

記号とその説明は以下のとおりです。

| この記号が「危険」または「警告」安全ラベルに追加されると、電気的危険が存在し、指示に従わないと人身傷害の危険があることを示します。
| 安全警告記号です。人的傷害の危険性があることを警告します。この記号の後に記載された安全に関する情報に従って、人的傷害や死亡の危険性を回避してください。

危険
危険は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招きます。

警告
警告は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、死亡や重傷を招くおそれがあります。

注意
注意は、危険が生じる可能性のある状況を示します。回避しないと、軽傷を招くおそれがあります。

注記
この表示は、指示に従わないと物的損害を負う可能性があることを示します。

## 説明のための記号と用語

本マニュアルでは、説明のために以下の記号と用語が使用されています。

表示器 | 内容
注： | 製品の正しい使い方に関するヒントまたは補足情報を示します。
重要 | 従う必要のある注意事項と制限事項を示します。

## 用語

本マニュアルでは、説明に以下の用語が使用されています。

表示器 | 内容
表示器 | BLUEで設計されたスクリーンインタフェースを表示するためのシュナイダーエレクトリック製タッチパネル表示器を意味します。
接続機器 | 表示器に接続するPLCなどの機器を意味します。

## グローバルコード

シュナイダーエレクトリック製品すべてに全世界共通型式としてグローバルコードが割り付けられています。

製品型式とそれに一致するグローバルコードの詳細については、当社のウェブサイトを参照してください。

http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1003.html