表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 4G | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内※1
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※b-3 (COM2) ST-6200 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 ※d-5 (COM2) PFXST6200AWADI※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 4I | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内※1
4A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
4B | 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※5 | 4K | 自作ケーブル | ケーブル長：500m以内※1

※1FX1N-485-BD、FX2N-485-BD、FX3U-485-BDまたはFX3G-485-BDを使用する場合、ケーブル長は50m以内にしてください。 ※b-3ST-6200を除く ※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。 使用できる制御信号に制限がある表示器について ※d-5PFXST6200AWADIを除く ※5RS-422/485(2線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port

MEMO

- FX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX2NC-485ADPおよびFX3U-485ADPに接続するケーブルのシールドは、D種接地を行ってください。
- FX0N-485ADPに接続するケーブルのシールドは、アダプタFGに接続します。また、FX0N-485ADPのFGは必ず、接続機器本体のグランド端子にD種接地で接続します。
- FX3U-485-BD、FX3U-485ADP、およびFX3G-485-BDには内蔵終端抵抗があります。終端抵抗の設定には終端抵抗スイッチを使用してください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。