### Webコントローラシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | ダブルワード アドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X0000-X0012 X1000-X1015 X2000-X2015 X3000-X3015 X4000-X4015 | WX030-WX031 WX100-WX104 WX200-WX204 WX300-WX304 WX400-WX404 | DX030 DX100-DX103 DX200-DX203 DX300-DX303 DX400-DX403 |  | ※1
外部出力 | Y0100-Y0109 Y1016-Y1031 Y2016-Y2031 Y3016-Y3031 Y4016-Y4031 | WY40 WY105-WY107 WY205-WY207 WY305-WY307 WY405-WY407 | DY105-DY106 DY205-DY206 DY305-DY306 DY405-DY406 |
内部出力 | R000-R7BF | - | - |
特殊内部出力 | R7C0-R7FF | - | - |
データエリア | M0000-M3FFF | WM000-WM3FF | DM000-DM3FE |
オンディレータイマ | TD000-TD255 | - | - | ※2
シングルショットタイマ | SS000-SS255 | - | - | ※2
アップカウンタ | CU000-CU255 | - | - | ※2
アップダウンカウンタ | CT000-CT255 | - | - | ※2※3
タイマカウンタ （経過値） | - | TC000-TC255 | - |
ワード内部出力 | - | WR0000-WRC3FF | DR0000-DRC3FE | ※4
ワード特殊内部出力 |  | WRF000-WRF1FF | DRF000-DRF1FE |

※1書込み不可

※2ラダープログラム上でそれぞれのタイマ、カウンタを定義する必要があります。

※3アップダウンカウンタアップ入力、アップダウンカウンタダウン入力は共にCTで指定しますが、接続機器でのデバイス名はそれぞれCTU、CTDです。

CTUにアクセスする場合は、接続機器のラダープログラム上で該当のアドレスをCTUと定義します。同様に、CTDにアクセスする場合は、接続機器のラダープログラム上で該当のアドレスをCTDと定義します。

※4EH-WD10DRの場合、アドレス範囲は「WR0000-WR3FFF」、「DR0000-DR3FFE」です。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語