表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 5G | 自作ケーブル | ケーブル長：10m以内
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※b-3 (COM2) ST-6200 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 5I | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | ケーブル長：10m以内
5A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
5B | 自作ケーブル
PS5000Harmony S-Panel PC PS6000 (オプションインターフェイス)Harmony P6 (Optional Interface) PSA6000Harmony PSA6 ※8 | 5L | 自作ケーブル | ケーブル長：10m以内

※b-3ST-6200を除く

※8RS-422/485(2線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。