### 接続機器

LSエレクトリックの設定ツール(XG5000)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

?

1. 設定ツールを起動します。

2. [Project]メニューから[New Project]を選択します。

3. "PLC Series"と"CPU type"を設定し、[OK]をクリックします。

4. ツリービューで[I/O Parameter]をダブルクリックします。

5. 使用する場合はリンクI/Fを設定し、[Apply]をクリックします。

6. ツリービューで[Network Configuration]を右クリックし、ショートカットメニューから[Add Item]-[Network]を選択します。

7. [Network type]に"Cnet"を選択し、[OK]をクリックします。

8. 新しく作成したネットワークを右クリックし、ショートカットメニューから[Add Item]-[Communication Module]を選択します。

9. [PLC type]に新しく作成したPLCを選択し、[OK]をクリックします。

10. ツリービューから、新しく作成したネットワークでPLCをダブルクリックして、[Standard Settings - Cnet]ダイアログボックスを表示します。

11. [Channel 2]設定項目を以下のように設定し、[OK]をクリックします。

##### [Standard Settings]タブ

1. 設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Type | RS232C
   Speed | 38400
   Station No. | 0
   Operation Mode | XGT server

##### [Advanced Settings]タブ

1. 設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Data Bit | 8
   Stop Bit | 1
   Parity Bit | NONE

12. [Online]メニューから[Write]を選択します。

13. 接続機器を選択し、[OK]をクリックします。

14. 接続機器を再起動します。