### 接続機器の設定

S7-200シリーズの通信設定は、ラダーソフト「STEP 7 Micro/WIN 32」にて行います。

1. メニューリストの[Communication]をクリックします。接続機器（PORT0）－ラダーケーブル（PC/PPI Cable）－パソコンの接続を確認し、[Double-Click to Refresh]をダブルクリックします。

2. [Search for Addresses]ダイアログボックスが表示され、接続機器を自動的にスキャンします。接続を確認するとダイアログボックスが閉じます。

3. メニューバーの[PLC]→[Type]を選択します。

4. [PLC Type]ダイアログボックスが表示されます。接続されている接続機器のタイプに合わせて選択し［OK］ をクリックします。

5. メニューリストの［System Block］をクリックし、実際に表示器と接続するポート（Port0/Port1）に合わせて、下記のように設定してください。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   PLC Address | 2
   Highest Address | 31
   Baud Rate | 187.5k
   Retry Count | 2
   Gap Update Factor | 10

6. 設定が終了したら[OK]をクリックしダイアログボックスを閉じます。

7. コマンドメニューの[Down load]ボタンをクリックします。

8. [Download]ダイアログボックスが表示されます。[OK]をクリックします。