### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフトで行います。（CIMPLICITY Machine Edition V4.50で動作確認）

設定前に接続機器のMACアドレスを確認してください。MACアドレスは接続機器前面の[BATTERY ACCESS]内に記載されています。

1. ラダーソフトを起動し、新規ファイルを作成します。

2. ツリービューの[Target]を右クリックして表示されるメニューから[Offline Commands]-[Set Temporary IP Address]を選択します。

3. CPUのMACアドレスとIPアドレスを[MAC Address]と[IP Address to Set]に入力します。

4. [Set IP]をクリックし、接続機器に設定を書き込みます。

以上でIPアドレスの設定は終了です。次にポートの設定を行います。

5. ツリービューの[Target]を選択し、設定一覧を表示します。

6. [Physical Port]から「ETHERNET」を選択します。

7. 以上の設定を接続機器にダウンロードします。

#####

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。