### 接続機器

接続機器の通信設定はエンジニアリングソフト(EcoStruxure Machine Expert – HVAC)で行います。

接続機器の設定

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. メニューバーから[ファイル] -> [新規プロジェクト]をクリックします。

3. 表示器選択のプルダウンメニューでM172 28-42 I/Os 596.11※1を選択し、任意のプロジェクト名で[OK]をクリックします。
   ※1型式の末尾に付加される数値は、F/Wバージョンを表します。エンジニアリングツールのバージョンによっては異なる場合があります。また、「M172 28-42 I/Os」は以下のようにお使いのコントローラーに置き換えられます。

コントローラー名 | 表示器名
--- | ---
M172O / M172P | M172 07-18 I/Os M172 28-42 I/Os
M171P Flush | M171P Flush Mounting
M171P | M171P Blind M171P Display

4. PCと対象コントローラーの間にUSBケーブル(A - mini-B)を接続します。

5. メニューバーから[オンライン] -> [通信設定…]をクリックします。

6. [Modbus]を有効にし、[プロパティ]をクリックして、Modbusの通信設定を行います。

7. USBポートを選択します。

8. [シミュレーション]タブに移動します。

9. [ターゲットの接続]ボタンをクリックします。

10. ツリーメニューから[M172 28-42 I/Os] -> [BIOSパラメーター] -> [全てのパラメーター]の順に展開し、[Ethernet]フォルダーを選択します。

11. 設定パラメーターは以下のとおりです。

    名前 | 設定値 | 備考
    --- | --- | ---
    Port_ETH_PI | 502 | Modbusポート番号
    Ip_1_ETH_PI | 192 | IPアドレス この場合は、「192.168.1.110」を表しています
    Ip_2_ETH_PI | 168
    Ip_3_ETH_PI | 1
    Ip_4_ETH_PI | 110
    DefGtwy_1_ETH_PI | 0 | デフォルトゲートウェイ この場合は、「0.0.0.0」を表しています
    DefGtwy_2_ETH_PI | 0
    DefGtwy_3_ETH_PI | 0
    DefGtwy_4_ETH_PI | 0
    NetMsk_1_ETH_PI | 255 | ネットワークマスク この場合は、「255.255.255.0」を表しています
    NetMsk_2_ETH_PI | 255
    NetMsk_3_ETH_PI | 255
    NetMsk_4_ETH_PI | 0

12. メニューバーから[パラメーター] -> [全て書き込み]をクリックします。

13. 電源のオフ/オンでコントローラーをリセットします。

MEMO

- HVACコントローラーを使用する場合は、ドライバーのプロパティの[機器設定]で[HVACコントローラーを使用]にチェックをつけてください。

- 文字列変数を使用する場合は、ドライバのプロパティの[文字列モード]から[先頭アドレスから"BADC"]を選択してください。使用可能な文字コードはASCIIのみです。

- [HVACコントローラーを使用]にチェックをつけると、以下のプロパティが無効になります。
  - アドレスモード
  - IEC61131シンタックス
  - モード
  - 通信最適化
  - 使用するフレーム長
  - Length

- このドライバは、EcoStruxure Machine Expert - HVACからエクスポートされた変数を使用します。BLUEの変数エディターのツールバーから[インポート]をクリックして、エクスポートされた変数をインポートします。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。