### R7G4HML3-LC2(M-III)シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
オートゼロ | - | AZ0/00 - AZ1/00 |  | ※1 ※2
ゼロ点調整 | - | ZPA0/00 - ZPA1/00 | ※1 ※2
スパン点調整 | - | SPA0/00 - SPA1/00 | ※1 ※2
平均回数設定 | AC0/00.0 - AC1/00.F | AC0/00 - AC1/00 | ※2※3
モニタ出力 | - | MO0/00 - MO1/00 | ※1 ※2
モニタ出力解除 | - | MOR0/00 - MOR1/00 | ※1 ※2
オフセットリセット | - | OR0/00 - OR1/00 | ※1 ※2
仮想メモリ空間 | - | M0/0000-M0/019C | ※4 ※5
CRフィルタ設定 | CR0/00.0 | CR0/00 | ※3
印可電圧設定 | V0/00.0 | V0/00 | ※3

※1読出し不可。

※2値を入力すると、対応する処理が実行されます。
アドレスはアドレスパートとチャネルパートで構成されています。

※3ビット書込みを行うと、いったん表示器が表示器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器がデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※4書込み不可

※532ビットデバイス

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語