### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はエンジニアリングソフト (MELSOFT GX Works3) で行います。
詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. ツリービューで[パラメータ]ノードをクリックし、接続機器の[ユニットパラメータ]を展開し、[Ethernetポート]をダブルクリックします。

3. [ユニットパラメータEthernetポート]ウィンドウで以下のパラメータを指定します。

- 基本設定 (自ノード設定)

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  IPアドレス | 192.168.0.1
  サブネットマスク | 255.255.255.0
  交信データコード | バイナリ

4. [相手機器接続構成設定]の[詳細設定]をクリックすると、[Ethernet構成]ウィンドウが表示されます。

5. [ユニット一覧]ウィンドウの[Ethernet機器 (汎用)]エリアで[SLMP接続機器]を選択し、設定画面にドラッグ&ドロップします。

6. 設定画面の[SLMP接続機器]で以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   プロトコル | TCP
   ポート番号 | 1025
   生存確認 | KeepAlive

MEMO

- 接続機器にKeepAliveがある場合は、KeepAliveを設定します。通信がKeepAliveなしで中断した場合、接続機器は再接続できない場合があります。

7. 設定内容を保存するには、[ユニットパラメータ]設定ウィンドウの[適用]をクリックします。

8. プロジェクトを保存し、接続機器に送信します。
   [ユニットパラメータ]がチェックされていることを確認してください。

9. 接続機器の電源をOFF/ONするかまたは変更が有効であることを確認するために接続機器をリセットします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。
- [交信データコード設定]は、BLUEとエンジニアソフトウェアで表示が異なります。

  機器プロパティの[交信データコード設定] | エンジニアリングソフト
  --- | ---
  バイナリコード | バイナリ
  ASCIIコード | ASCII (X.Y OCT)
  ASCIIコード (X.Y HEX) | ASCII (X.Y HEX)