### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はプログラミングソフト (FPWIN GR7S v2.7.0.0) で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. プログラミングソフトを起動します。

2. 接続機器のシリーズを選択します。

3. ［OK］をクリックし、新規プロジェクトを表示します。

4. メニューバーから[オプション]を選択します。

5. [FP7コンフィグレーション]-[内蔵SCU設定]を選択します。

6. 使用するポートをクリックします(COM0、COM1、またはCOM2)。

7. 各項目を以下のように設定し、[OK]をクリックします。

設定項目 | 設定値
通信モード | MEWTOCOL-7
局番 | 1
通信速度 | 9600bps
データ長 | 8ビット
パリティ | 奇数
ストップビット | 1ビット
RS/CS | しない
送信待ち時間 | 0
始端コードSTX | しない
終端設定 | CR
モデム初期化 | 初期化しない