### 接続機器の設定

接続機器の設定には、パラメータによる設定と特殊データレジスタにデータを書込むことによる設定があります。

##### パラメータによる設定

ラダーソフトのツリービューにある[パラメータ]から[PCパラメータ]をダブルクリックし、[FXパラメータ]ダイアログボックスを表示します。

通信設定用の[PCシステム設定(2)]タブをクリックします。

重要:

- FX0Nはパラメータによる設定には対応していません。特殊データレジスタにデータを書込んで設定します。

セットアップ項目とその説明は次の通りです。

設定項目 | 設定値
--- | ---
CH※1 | CH1またはCH2
プロトコル | 専用プロトコル通信
データ長 | 7
パリティ | 偶数
ストップビット | 2
伝送速度 | 表示器の通信速度と合わせる
ヘッダ | なし
ターミネータ | なし
H/Wタイプ | RS-485/RS-422
サムチェック | 付加する
伝送制御手順 | 形式4
タイムアウト判定時間 | 1

※1FX3UC、FX3U、FX3G、およびFX3GC専用の設定です。

##### 特殊データレジスタにデータを書込むことによる設定

接続機器のデータレジスタにデータを書込みます。書込み後、接続機器の電源をOFFからONにします。

重要:

- FX0Nシリーズを使用する場合は、通信設定を維持するために、電源をOFFからONにする前にM8120をONにしてください。

書込み先データレジスタと書込みデータは次の通りです。

書込み先データレジスタ | 書込みデータ
--- | ---
FX3UC、FX3U、FX3G、FX3GC、および上記を除くFXシリーズのCH1 | FX3UC、FX3U、FX3G、およびFX3GCのCH2
D8120 | D8420 | 0xE09E
D8121 | D8421 | 0
D8129 | D8429 | 1

MEMO

- FX0Nにはシステムバージョン1.20以上が必要です。接続機器のシステムバージョンを確認するには、特殊レジスタD8001をモニタします。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- FX2Nにはシステムバージョン1.06以上が必要です。接続機器のシステムバージョンを確認するには、特殊レジスタD8001をモニタします。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。
- FX3UC-32MT-LT(-2) / FX3Uの使用時には、Ch1とCh2の同時通信が利用できます。
- FX3U-485ADPをFX3U-***ADPに接続して使用する場合、Ch2がFX3U-485ADPに割り付けられます。