### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は三菱電機（株）製ラダーソフト(GX Works2)で設定します。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

#### 手順

1. ラダーソフトを起動します。

2. [プロジェクト]メニューから[新規作成]を選択します。[新規作成]ダイアログボックスが表示されます。

3. 使用している接続機器のシリーズと機種を選択し、[OK]をクリックします。

4. ツリービューの[PCパラメータ]をダブルクリックします。[FXパラメータ設定]ダイアログボックスが表示されます。

5. [FXパラメータ設定]の[Ethernetポート設定]タブをクリックし、以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   使用CH | CH1
   入力形式 | 10進数
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスクパターン | 255.255.255.0
   デフォルトルーターIPアドレス | 192.168.0.250
   交信データコード設定 | バイナリコード送信

6. [オープン設定]をクリックし、以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   プロトコル | UDP
   オープン方式 | MCプロトコル(固定)
   自局ポート番号(10進数) | 1025
   交信相手IPアドレス(10進数) | 192.168.0.2
   交信相手ポート番号(10進数) | 1025

   MEMO

   - 「交信相手」とは表示器を指します。

7. [設定終了]をクリックします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

MEMO

- FXシリーズとFX3U-ENET-ADPを接続するには、通信アダプタまたは機能拡張ボードも必要です。

  CPU | 通信アダプタ/機能拡張ボード
  FX3S | FX3S-CNV-ADP
  FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2) | FX3U-CNV-BD
  FX3UC(D、DS、DSS) | -
  FX3G | FX3G-CNV-ADP

- FX3Sを接続するには、FX3U-ENET-ADPバージョン1.20以降を使う必要があります。FX3U/FX3UC/FX3G/FX3GCを接続するには、FX3U-ENET-ADPバージョン1.00以降を使う必要があります。
- システムバージョン3.10以上のFX3U/FX3UC CPUを使用してください。
- システムバージョン2.00以上のFX3G/FX3GC CPUを使用してください。