### 接続機器の設定(基本ユニット上のEthernet ポート)

通信設定はプログラミングソフトウェア（Control Editor）で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. プログラミングソフトウェアを起動し、プロジェクトを作成します。オフラインモードでプロジェクトが表示されます。

2. ツリービューで、[CPUパラメータ]から[CPU通信設定]-[IPアドレス]をダブルクリックします。[CPU通信設定(IPアドレス)]ダイアログボックスが表示されます。

3. 項目を以下のように設定し、[設定]をクリックします。

設定項目 | 設定値
--- | ---
IPアドレス | 192.168.0.1
サブネットマスク | 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ | 0.0.0.0
伝送速度/方式 | Auto Negotiation

4. ツリービューで、[CPUパラメータ]から[CPU通信設定]-[イーサネット(タスクコード)]をダブルクリックします。[CPU通信設定(タスクコード)]ダイアログボックスが表示されます。

5. 使用中のポートを以下のように設定し、[設定]をクリックします。

設定項目 | 設定値 | 備考
--- | --- | ---
有効 | ON |
ポートNo. | 3004 | 他のポートと重複しない番号を設定します。
プロトコル | TCP/IP |
タイムアウト(秒) | 30 | タイムアウトを使用しないときは0に設定します。

6. オンラインモードに入り、指定した設定を接続機器に転送します。

7. 接続機器を再起動します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。
- MICRO-EHVシリーズの機器を使用している場合は、BLUEの[シリーズ]リストから[EHV シリーズ]を選択します。