表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 8A | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製パソコン接続用通信ケーブル CB-ERC2-SIO020 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO*** またはCB-ERC2-PWBIO***-RB |
GP-4115 (COM1) | 8B | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製パソコン接続用通信ケーブル CB-ERC2-SIO020 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO*** またはCB-ERC2-PWBIO***-RB |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- RS232C変換ユニット（RCB-CV-MW）とパソコン接続用通信ケーブル（CB-ERC2-SIO020）は（株）アイエイアイ製パソコン対応ソフト（RCM-101-MW）の付属品です。