### MicroLogixシリーズ

デバイス | ビットアドレス※1 | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
Input File | I:00.000/00-I:08.255/15 | I:00.000 - I08.255 |  | ※2
Output File | O:00.000/00 - O:08.255/15 | O:00.000 - O:08.255 | ※2
Status File | S:0/0 - S:163/15 | S:0 - S:163 |
Bit File | B3:0/0 - B3:255/15 B9:0/0 - B255:255/15 | B3:0 - B3:255 B9:0 - B255:255 |  |
Timer File | Enable | T4:0/ - T4:255/ T9:0/ - T255:255/ | EN | T4:0. - T4:255. T9:0. - T255:255. | - |  |
Timing | TT | -
Done | DN | -
Preset | - | PRE
Accumulated | - | ACC
Counter File | Up Enable | C5:0/ - C5:255/ C9:0/ - C255:255/ | CU | C5:0. - C5:255. C9:0. - C255:255. | - |
Down Enable | CD | -
Done | DN | -
Overflow | OV | -
Underflow | UN | -
Update Acc | UA | -
Preset | - | PRE
Accumulated | - | ACC
Control File | Enable | R6:0/ - R6:255/ R9:0/ - R255:255/ | EN | R6:0. - R6:255. R9:0. - R255:255. | - |
Enable Unload | EU | -
Done | DN | -
Empty | EM | -
Error | ER | -
Unload | UL | -
Inhibit Comp. | IN | -
Found | FD | -
Length | - | LEN
Position | - | POS
Integer File | N7:0/0 - N7:255/15 N9:0/0 - N255:255/15 | N7:0 - N7:255 N9:0 - N255:255 |  |
Floating Point File | ------ | F8:0 - F8:255 F9:0 - F255:255 |  | 32ビットアドレスのみ
String File | ------ | ST9:0 - ST255:255 |  |
Long Word File | L9:0/0 - L255:255/31 | L9:0 - L255:255 |

※1ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。読み込んだワードデータのうち対象とするビットのみを変更し、そのワードデータを接続機器に書き込みます。
表示器が接続機器のデータを読み込んで接続機器へ書き込む間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

※2入力/出力ファイルのアドレスの内容を以下に示します。

- ビットアドレスの場合

- ワードアドレスの場合

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語