### K1Gシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
データ | 04096,00 - 36863,15 61440,00 - 65535,15 | 04096 - 36863 61440 - 65535 |  | ※1 ※2

※1ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへ接続機器で書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※2表示器はModbusの汎用フォーマットを使用します。サポートされているK1Gシリーズのアドレスタイプとアドレス範囲については、次の表を参照してください。

K1Gシリーズ | 表示器
--- | ---
アドレスタイプ | アドレス範囲 | アドレス範囲
モニタ領域 | 0x1000 - 0x1FFF | 04096 - 08191
設定領域 | 0x2000 - 0x2FFF | 08192 - 12287
チャンネル1領域 | 0x3000 - 0x3FFF | 12288 - 16383
チャンネル2領域 | 0x4000 - 0x4FFF | 16384 - 20479
チャンネル3領域 | 0x5000 - 0x5FFF | 20480 - 24575
チャンネル4領域 | 0x6000 - 0x6FFF | 24576 - 28671
受光量領域 | 0x7000 - 0x7FFF | 28672 - 32767
調整領域 | 0x8000 - 0x8FFF | 32768 - 36863
特殊機能領域 | 0xF000 - 0xFFFF | 61440 - 65535

接続機器は32ビットアドレスです。32ビットアドレスに32ビット単位で読込みまたは書込みを行ってください。アドレス長については、該当する接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語