表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (拡張ユニット) SP5000X (拡張ユニット) | 1A | CANopen推奨ケーブル |

重要:

- CANopen Slaveドライバを使用するには、シュナイダーエレクトリック製のCANopen Slave Unit(PFXZCDEUCA1) が必要です。詳細についてはCANopen Slave Unitのマニュアルを参照してください。

MEMO

- バス長がサポートできるボーレートを選択します。

  ボーレート | バス長
  --- | ---
  1000 Kbps | 20 m
  800 Kbps | 40 m
  500 Kbps | 100 m
  250 Kbps | 250 m
  125 Kbps | 500 m
  50 Kbps | 1000 m

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。