表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 6A | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB | 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内 SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
6B | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB
6C | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル3 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB
6D | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル3 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB | 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内 SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
6E | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + （株）アイエイアイ製絶縁型PIO端子台 RC*-TU-PIO-* + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***-H6または CB-ERC-PWBIO***-RB-H6
GP-4115 (COM1) | 6F | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB | 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内 SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内
6G | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB
6H | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル3 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB
6I | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + 自作ケーブル3 + 端子台 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***または CB-ERC-PWBIO***-RB
6J | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + （株）アイエイアイ製絶縁型PIO端子台 RC*-TU-PIO-* + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC-PWBIO***-H6または CB-ERC-PWBIO***-RB-H6

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- 3台以上の接続機器に接続する場合は、リンク接続端子台またはAMP製4方向ジャンクションを使用します。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。