#### 使用可能なデバイスアドレス

HVAC Controller: M172O / M172P

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32ビット | 接続機器 | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
保持レジスタ (EEPROM) | 416384,00 - 420479,15 | 416384 - 420479 |  | 16384 - 20479 | ※1
保持レジスタ (ステータス変数) | 408960,00 - 413959,15 | 408960 - 413959 | 8960 - 13959 | ※1
保持レジスタ (BIOS パラメーター) | 408192,00 - 408946,15 | 408192 - 408946 | - | ※1
保持レジスタ (BIOS パラメーター) | 415716,00 - 416145,15 | 415716 - 416145 | - | ※1

※1BLUEで変数を使用する前に、変数をインポートし、エンジニアリングツールでエクスポートする必要があります。

MEMO

- Modbusアドレスの設定で、以下の場合はエラーが発生します。
  - ワードアドレスに408961-408969の範囲を指定した場合。
  - 連続した2ワードを使用する32ビットまたは文字列データ型の変数を、連続したアドレスに指定した場合。

- CSVエディタと接続機器の変数設定が異なる場合は、エラーが発生します。
  エラーを解決するには、変数を再度インポートします。

- EEPROMパラメーターやステータス変数を過剰に使用したり、BIOSパラメーターを使用したりすると、HMIの起動が遅くなります。
  HMIの起動を速くするには、必要なパラメーターだけをエクスポートしたり、使用する変数の数を減らしたりします。

- Recalcを実行していない場合、またはBIOSパラメーターを使用している場合、HMIの動作が遅くなります。
  動作を速くするには、以下のいずれかのアクションを行います。
  - EPROMのパラメーターとステータス変数にRecalc関数を使用する
  - 変数の定義を更新する
  - 不要な場合はBIOSパラメーターを使用しない