### KV-8000シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 ビット | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | R000000 - R199915 | R0000 - R1999 |  | ※6
出力リレー | ※6
内部補助リレー | ※6
リンクリレー | B0000 - B7FFF | B000 - B7FF | ※5
内部補助リレー | MR000000 - MR399915 | MR0000 - MR3999 | ※4
ラッチリレー | LR00000 - LR99915 | LR000 - LR999 |
コントロールリレー | CR0000 - CR7915 | CR00 - CR79 |
ワークリレー | VB0000 - VBF9FF | VB000 - VBF9F | ※5
タイマ（接点） | T0000 - T3999 | ----- | - |
カウンタ（接点） | C0000 - C3999 | ----- |
タイマ（設定値） | ----- | TS0000 - TS3999 |  | ※1
カウンタ（設定値） | ----- | CS0000 - CS3999 | ※1
タイマ（現在値） | ----- | TC0000 - TC3999 | ※1
カウンタ（現在値） | ----- | CC0000 - CC3999 | ※1
データメモリ | ----- | DM00000 - DM65534 |
拡張データメモリ | ----- | EM00000 - EM65534 |
ファイルレジスタ | 現バンク | ----- | FM00000 - FM32767 |
シリアルナンバーシステム | ----- | ZF000000 - ZF524287 |
テンポラリデータメモリ | ----- | TM000 - TM511 |
コントロールメモリ | ----- | CM0000 - CM7599 |
リンクレジスタ | ----- | W0000 - W7FFF |
ワークメモリ | ----- | VM000000 - VM589823 |
インデックスレジスタ | ----- | Z01 - Z12 | ※1 ※2
デジタルトリマ | ----- | TRM0 - TRM7 | ※1 ※3

※132ビットデバイス

※2接続機器システムが使用するZ11とZ12は、書込みに使用できません。

※3書込み不可。

※4KV-EP21V、KV-LE21VまたはKV-LE20Vを使用しているときは、ビットアドレスはMR00000 - MR99915、ワードアドレスはMR000 - MR999です。

*5BLUEと接続機器では、ワードアドレスの表記方法が異なります。ワードアドレスの設定時にはご注意ください。

BLUE | 接続機器
B000 - B7FF | B0000 - B7FF0
VB000 - VBF9F | VB0000 - VBF9F0

※6KV-EP21V、KV-LE21VまたはKV-LE20Vを使用しているときは、ビットアドレスはR00000 - R99915、ワードアドレスはR000 - R999です。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

使用可能デバイスのシンボルと用語