### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「RSLogix 500」にて行います。

「RSLogix 500」の「Channel Configuration」を開き、[Chan. 0 - System]タブにて設定を行います。

##### Full Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Primary Protocol | DF1 Full Duplex
Baud | 19200
Parity | NONE (固定)
Stop Bits | 1 (固定)
Control Line | No Handshaking (固定)
Error Detection | CRC
Embedded Responses | Auto-detect
Enable Duplicate Detection | Disabled
ACK Timeout | 50
DLE NAK Retries | 3
DLE ENQ Retries | 3
Node Address | 1

##### Half Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Primary Protocol | DF1 Half Duplex Slave
Baud | 19200
Parity | NONE (固定)
Stop Bits | 1 (固定)
Control Line | No Handshaking (固定)
Error Detection | CRC
EOT Suppression | Disabled
Poll Timeout | 3000
RTS On Delay | 0
RTS Send Delay | 0
Message Retries | 3
Pre-Transmit Delay | 0
Node Address | 1

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。