### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は設定ツール(Cnetフレームエディター)で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. 接続機器のCPUユニット上のRS-232Cポートをパソコンに接続します。
   使用するケーブルについては、接続機器のマニュアルを参照してください。

2. CnetモジュールのモードロータリーSWを"9" (オンラインモード)に設定し、接続機器の電源ユニットを再びONにします。

3. 設定ツールを起動し、通信ポートを設定します。
   [Option]メニューから[Port]を選択し、ステップ1で接続した接続機器のポートとパソコンのポートを設定します。

4. [Online]メニューから[Connect]を選択し、接続機器とパソコンが通信できる状態にします。

5. 接続機器の通信設定を設定ツールで指定します。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Channel | RS232 side
Base Parameters | Station | 00
Type | Null Modem
Baud Rate | 38400
Data Bit | 8
Parity | None
Stop Bit | 1

6. [Online]メニューから[Write]を選択します。
   表示されたダイアログボックスで設定を行い、[Write]をクリックします。

設定項目 | 設定内容 | 説明
--- | --- | ---
Slot No. | SLOT 0 | Cnetモジュールが取り付けられているスロットを選択します。
Option | Basic Parameters | 書込みコンテンツを選択します。ここで"Basic Parameters"を選択します。

7. [Online]メニューから[Online Change Mode]を選択します。
   表示されたダイアログボックスで設定を行い、[Write]をクリックします。

   設定項目 | 設定内容 | 説明
   --- | --- | ---
   Slot No. | SLOT 0 | Cnetモジュールが取り付けられているスロットを選択します。
   Channel | Stand Alone |
   RS-232C | Dedicated Mode |

8. [Online]メニューから[Change RUN/STOP]を選択し、接続機器をRUN状態にします。

設定項目 | 設定内容 | 説明
--- | --- | ---
Slot No. | SLOT 0 | Cnetモジュールが取り付けられているスロットを選択します。
Type | RS_232C |

9. CnetモジュールのモードロータリーSWを"3" (専用モード)に設定し、接続機器の電源ユニットを再びONにします。