### 接続機器の設定（CPUユニット上のポート：H-4010のみ）

通信設定はCPUユニットのスイッチで設定を行います。通信設定を行った後は、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### モード設定スイッチ

- DIPSW1

  ディップスイッチ | 設定 | 説明
  SW03 | OFF | ポート１の伝送速度：19,200 bps
  SW04 | OFF | ポート2の伝送速度：19,200 bps

MEMO

- その他の伝送速度の設定は以下のとおりです。

  ディップスイッチ | 設定 | 説明
  SW03 | ON | ポート１の伝送速度：38,400 bps
  SW04 | ON | ポート2の伝送速度：38,400 bps

MEMO

- Hシリーズ(H-20、H-28、H-40、H-64を除く)を使用する場合、CPUモジュールのペリフェラルポートへ接続してください。

MEMO

- H-252C (CPU22-02HC)ユニット上のペリフェラルポート2が使用されている場合、8ピンコネクタとD-sub15ピンコネクタとの間に㈱日立産機システム製CNCOM-05変換ケーブルが必要です。