非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス
4. エラーコード

## 接続構成

MEMO

- 本ドライバはGP-4100シリーズに対応していません。
- 本ドライバをIPC、またはPCAT互換マシン以外の機種で使用する場合、表示器の開始タイムが他のドライバよりも約7秒遅くなります。

- 1:1接続

- 1:n接続の場合

MEMO

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器の最大接続台数は32台です。

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

- n:m接続

MEMO

- 表示器の最大接続台数は32台です。

- 接続機器の最大接続台数は64台です。

- 表示器の接続可能台数は接続機器によって異なります。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリック（株）が推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。

## エラーコード

本ドライバ特有のエラーコードは以下の通りです。

エラーコード | 内容
0xFFFA0000 | Not applicable
0xFFFA0001 | Access invalid element
0xFFFA0002 | Access buffer too small
0xFFFA0003 | Access buffer invalid S5TIME value
0xFFFA0004 | Access buffer invalid S5TIME base
0xFFFA0005 | Access buffer invalid S7 COUNTER value
0xFFFA0006 | Path missing expanded index
0xFFFA0007 | Path invalid
0xFFFA0008 | Path end reached
0xFFFA0009 | Path unknown field
0xFFFA000A | Unknown child
0xFFFA000B | Array is no value type
0xFFFA000C | Array index missing
0xFFFA000D | Array index invalid
0xFFFA000E | Array index not allowed
0xFFFA000F | Array range not allowed
0xFFFA0010 | Array range invalid
0xFFFA0011 | UDT has no base type
0xFFFA0012 | Unknown error code
0xFFFA0013 | Wrong SYMBOL ID
0xFFFA0014 | Item access denied
0xFFFA0015 | Read only item
0xFFFA0016 | Partial errors
0xFFFA0017 | Not an instance
0xFFFA0018 | Wrong SYMBOL ID path
0xFFFA0019 | Symbolic wrong area
0xFFFA001A | Wrong value range
0xFFFA001B | PLC cannot deliver
0xFFFA001C | PLC object does not exists
0xFFFA001D | PLC type info. missing
0xFFFA0050 | Invalid ID datablock
0xFFFA0051 | Datablock is optimized
0xFFFA0052 | Invalid TAG
0xFFFA0053 | Start address too big
0xFFFA0054 | Not allowed Symbolic access