## 接続機器の設定

接続機器の通信設定はSmart Loader Package（SLP-NX）で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. Smart Loader Packageを起動します。

2. [オンライン]メニューから[実モジュール構成]を選択します。

3. [全体]タブの[実行]ボタンをクリックします。

   ネットワークに接続している接続機器が[実モジュール構成画面]に表示されます。

MEMO

- 接続機器の工場出荷時のIPアドレスは 192.168.255.254です。画面に接続機器が表示されない場合は、Smart Loader PackageでパソコンのIPアドレスを調整してください。

4. 接続機器のIPアドレスを以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   IPアドレス | 192.168.0.1

5. 設定内容を接続機器に送信します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
- 同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。