表示器 （接続ポート） | ケーブル※1 | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※3 | 3A | （株）日立産機システム製 EH-VCB02 (2m) | ケーブル長: 15m以内
3B | （株）日立産機システム製 WVCB02H (2m) + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m)
3C | 自作ケーブル 1 + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m)
3D | 自作ケーブル2 + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m)
GP-4115 (COM1) | 3E | 自作ケーブル + （株）日立産機システム製EH-VCB02 (2m) | ケーブル長: 15m以内
3F | 自作ケーブル1 + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m)
3G | 自作ケーブル2 + （株）日立産機システム製変換ケーブル EH-RS05(0.5m)

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※1通信速度によって配線を変更する必要があります。

| EH-150
--- | ---
通信速度 | 配線
ペリフェラルポート1 または シリアルポート 1 | 4800bps 9600bps 19200bps 38400bps | 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F,3G
ペリフェラルポート2 または シリアルポート 2 | 4800bps 9600bps | 3A, 3C, 3E, 3F
19200bps 38400bps | 3B, 3D, 3G

※3RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。