### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はプログラミングソフト (FPWIN GR7S v2.7.0.0) で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトのツールバーの[オプション]から[システムレジスタ設定]を選択し、[システムレジスタ設定]ダイアログボックスを表示します。使用するポート設定タブ(COM0、COM1、またはCOM2)を選択し、次のように設定します。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
データ長 | 8
パリティ | 奇数
ストップビット | 1
通信モード | コンピュータリンク
モデム有効 | しない
ユニットNo. | 1

2. SYS1コマンドを論理プログラムに追加し、接続機器の応答時間"WAIT_TIME"にn=6 (600usec)を設定します。

3. 接続機器を実行モードで再起動します。