### 接続機器の設定

通信設定は、基本設定用専用ツール（Resource Configurator）およびラダーソフト（Logic Designer）で行います。

<通信モジュールの通信設定>

1. 接続機器のIPアドレスを「192.168.1.1」に設定します。

   MEMO

   - 接続機器のIPアドレスの設定方法はFCN/FCJの基本設定用専用ツール（Resource Configurator）のオンラインヘルプを参照してください。

2. 基本設定用専用ツールを起動します。

3. ［ファイル］メニューから［接続］を選択し、［接続］ダイアログボックスを表示します。

4. ［ホスト名］に「192.168.1.1」を入力します。

5. ［ユーザ名］と［パスワード］を入力してログインします。

6. ［コントローラ構成］のツリービューから使用するリンクI/Fを選択します。

7. ［ポート名］にポート名を入力します。

8. ［コントローラ構成］のツリービューの使用するリンクI/Fから［Port1］を選択します。

9. 伝送仕様を以下のように設定します。

   伝送仕様 | 設定値
   --- | ---
   結線方式 | -
   通信方式 | Full-duplex
   伝送速度 | 19200
   データビット | 8
   パリティ設定 | EVEN
   ストップビット | 1
   送信入力信号監視 | NONE
   受信フロー制御 | NONE
   通信エラーAPI通知 | YES

10. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

11. 接続機器を再起動します。

<制御ロジックのダウンロード手順>

1. ラダーソフトを起動します。

2. MODBUS通信（RTUモード）スレーブ機能の起動を行うために、制御ロジックを作成します。制御ロジック例については、「制御ロジック例」を参照してください。

   制御ロジック例

3. [PORT］横の['COM1']をダブルクリックし、[変数のプロパティ]ダイアログボックスを表示します。

4. ［名前］に接続するポート名を入力し、［OK］をクリックします。

5. [STATION］横の[UNIT#1]をダブルクリックし、[変数のプロパティ]ダイアログボックスを表示します。

6. ［名前］に接続するステーション番号を入力し、［OK］をクリックします。

7. ［ビルド］メニューから［プロジェクトの再コンパイル］を選択します。

8. プロジェクトツリーウィンドウの[Target Setting]をダブルクリックし、［ターゲット設定］ダイアログボックスを表示します。

9. [ホスト名/IPアドレス]に「192.168.1.1」を入力します。

10. [OK]をクリックします。

11. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

12. 接続機器を再起動します。

##### 制御ロジック例

表示器と接続機器を接続するには制御ロジックが必要です。

以下に制御ロジック例を示します。

MEMO

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。