### FCN/FCJシリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
コイル | 000001 - 009999 | 000001 - 009985 | または ※1 |
ディスクリート入力 | 100001 - 109999 | 100001 - 109985 | ※2
入力レジスタ | 300001.00 - 309999.15 | 300001 - 309999 | ※2
保持レジスタ | 400001.00 - 409999.15 | 400001 - 409999 |

※132ビットデータのワード単位および64ビットデータのダブルワード単位でのデータ格納順を、機器設定ダイアログボックスで設定できます。

※2書込み不可

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語