表示器 (接続ポート) | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
ST6000 (USB Type-A) ST6000 2nd Gen (USB Type-A) STM6000 (USB Type-A) | 1A | 自作ケーブル*1 または 市販のUSB Type-A、USB Type-C通信ケーブル (フェライトコア、シールド付き)*2 | ケーブル長：5m以内

*1通信ケーブルを自作する場合はUSB 2.0に準拠した配線にしてください。
シールド線はグランドループ防止のため GND に接続し、表示器側だけを筐体アースに接続してください。

信号名 | Type-Aピン番号 | Type-Cピン番号 | 備考
--- | --- | --- | ---
VBUS | 1 | A4/B4 | +5V 電源
D- | 2 | A7/B7 | Data -
D+ | 3 | A6/B6 | Data +
GND | 4 | A1/B1 | グランド

*2充電専用ケーブルは使用できません。データ通信対応のケーブルをご準備ください。