表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 ※d-5 (COM2) PFXST6200AWADI※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 2A | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズ接続ケーブル CA3-CBLFX/1M-01 (1m)またはCA3-CBLFX/5M-01 (5m) |
GP-4116 (COM1) | 2B | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズ直結ケーブル ZC9CBFX11(1m) または ZC9CBFX51(5m) |
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000 ※5 | 2C | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズ直結ケーブル ZC9CBFX11(1m) または ZC9CBFX51(5m) |

※c-2ST-6200を除く

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※d-5PFXST6200AWADIを除く

※5RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port