MEMO

- FP0Hを使用する場合は、[シリーズ]から"FPシリーズ"を選択します。

###

### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はプログラミングソフト (FPWIN GR7) で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. [プロジェクト新規作成]を選択し、[OK]をクリックします。

2. [PLC機種選択]ウィンドウからシリーズとモデルを選択し、[OK]をクリックします。

3. プロジェクトツリーから[イーサネット設定]をダブルクリックします。

4. [イーサネット設定]ウィンドウから[通信基本情報]をクリックします。

5. 項目を以下の値に設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPv4アドレス自動取得 | しない
   自局IPアドレス | 192.168.1.5
   サブネットマスク | 255.255.255.0

6. [OK]をクリックします。

7. [イーサネット設定]ウィンドウから[コネクション1]をクリックします。

8. 項目を以下の値に設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   コネクション使用指定 | 使用する
   通信方式 | UDP/IP
   オープン方式（自動 / 手動） | 自動OPENする
   動作モード設定 | MEWTOCOL-COM
   MEWTOCOL通信タイプ | FP2 ET-LANと接続しない
   自局ポート番号 | 60001
   相手局ユニットIPアドレス | 192.168.1.1
   相手局ポート番号 | 1024

9. [OK]をクリックします。

10. プロジェクトを接続機器にダウンロードします。

11. 接続機器を再起動します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。