### CS1シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
チャンネルI/O | 0000.00-6143.15 | 0000-6143 |  | ※1
内部補助リレー | W000.00-W511.15 | W000-W511 |
特殊補助リレー | A00000.00-A00959.15 | A00000-A00959 | ※2
保持リレー | H0000.00-H0511.15 | H0000-H0511 |
タイマ （カウントアップフラグ） | T0000-T4095 | - | ※3
カウンタ （カウントアップフラグ） | C0000-C4095 | - | ※3
タイマ（現在値） | - | T0000-T4095 |
カウンタ（現在値） | - | C0000-C4095 |
データメモリ | D00000.00 - D32767.15 | D00000-D32767 | ※1
拡張データメモリ（E0-EC） | E000000.00-EC32767.15 | E000000-EC32767 | ※4
拡張データメモリ （カレントバンク） | EM00000.00-EM32767.15 | EM00000-EM32767 |
タスクフラグ （ビット） | TKB000-TKB031 | - | ※3
タスクフラグ （状態） | TK000.00-TK031.07 | TK000-TK030 | ※3
インデックスレジスタ | - | IR00-IR15 | ※5
データレジスタ | - | DR00-DR15 | ※5

※1データメモリD30000-D31599のアドレスとチャンネルI/Oの1500-1899のアドレスは、接続機器側でシステム設定用の領域として使用されますので、表示器からの書込みは行わないでください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2A000-A447は書込みできません。

※3書込み不可

※4最大13バンク（E0-EC）まで使用できます。1バンクは32768ワードです。CPUユニットにより使用できるバンク数は異なります。

※5RUN中の書込みはできません。

MEMO

- CS1シリーズを使用する場合、BLUEシステム構成で[文字列のエンコード]をシフトJISに設定します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語