### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、CPUユニットのオペレーションパネルにあるMODEキー、SETキー、アップキー、ダウンキーを使用します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. MODEキーを押してパラメータ設定モードを選択します。

2. SETキーを押します。

3. アップキーまたはダウンキーを押してパラメータNo.の最上位の数字を表示します。

4. SETキーを押します。

5. アップキーまたはダウンキーを押してパラメータNo.の中央の数字を表示します。

6. SETキーを押します。

7. アップキーまたはダウンキーを押してパラメータNo.の最下位の数字を表示します。

8. SETキーを押し、現在の設定値を表示します。

9. アップキーまたはダウンキーを押して設定値を指定します。

10. SETキーを1.5秒間押し、設定値を書込みます。

設定パラメータNo. | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
331 | 0 | 通信局番
332 | 192 | 通信速度
333 | 1 | ストップビット長
334 | 2 | パリティチェック有無
335 | 1 | 交信リトライ回数
336 | 0以外 | 交信チェック時間間隔
337 | 9999 | 待ち時間設定
341 | 1 | CR/LF有無選択

MEMO

- パラメータの変更後は接続機器を必ず再起動してください。